(module SofleKeyboard-footprint:1pin_conn (layer F.Cu) (tedit 5AD20A86)
  (descr "Resitance 3 pas")
  (tags R)
  (autoplace_cost180 10)
  (fp_text reference P1 (at 0 -1.671944) (layer F.SilkS))
  (fp_text value i2c_pin (at 0 -1.4605) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user P1 (at 0.2 -1.7) (layer B.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model discret/resistor.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.2 0.2 0.2))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
