(module SofleKeyboard-footprint:Jumper (layer F.Cu) (tedit 59FC274F)
  (attr smd)
  (fp_text reference JP1 (at -2.286 0.127) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value Jumper_NO_Small (at -2.755 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.50038 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1905))
  (pad 2 smd rect (at 0.50038 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.1905))
  (model smd\resistors\R0603.wrl
    (offset (xyz 0 0 0.02539999961853028))
    (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
