(module SofleKeyboard-footprint:ProMicro (layer F.Cu) (tedit 5B8BDEB4)
  (fp_text reference U1 (at 0 1.2) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value ProMicro (at 0 -0.8) (layer F.Fab) hide)
  (pad 24 thru_hole circle (at 6.42 -14.77) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at 6.42 -12.23) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at 6.42 -9.69) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at 6.42 -7.15) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at 6.42 -4.61) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at 6.42 -2.07) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at 6.42 0.47) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 6.42 3.01) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.42 5.55) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.42 8.09) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 6.42 10.63) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.42 13.17) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -8.82 13.17) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -8.82 10.63) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -8.82 8.09) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -8.82 5.55) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8.82 3.01) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -8.82 0.47) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -8.82 -2.07) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -8.82 -4.61) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.82 -7.15) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.82 -9.69) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -8.82 -12.23) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.82 -14.77) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.718815 -3.414255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.718815 1.665745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 24 thru_hole circle (at -7.521185 -13.574255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.718815 -11.034255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 7.718815 11.825745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.521185 14.365745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.718815 4.205745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 7.718815 6.745745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -7.521185 4.205745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -7.521185 9.285745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -7.521185 -3.414255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at -7.521185 -5.954255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 23 thru_hole circle (at -7.521185 -11.034255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at -7.521185 -0.874255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 7.718815 14.365745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -7.521185 6.745745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 7.718815 -13.574255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.718815 -8.494255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.521185 11.825745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.718815 -5.954255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 7.718815 -0.874255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -7.521185 1.665745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.718815 9.285745 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  (pad 22 thru_hole circle (at -7.521185 -8.494255 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
)
