(module SofleKeyboard-footprint:RESISTOR_mini (layer F.Cu) (tedit 5B8CD4DE)
  (descr "Resitance 3 pas")
  (tags R)
  (autoplace_cost180 10)
  (fp_text reference R2 (at -0.039272 0.038035 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value R (at 0 -1.6 180) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text user R2 (at 0 0 180) (layer B.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model discret/resistor.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model Resistors_ThroughHole.3dshapes/Resistor_Horizontal_RM10mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.2 0.2 0.2))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
