(module Button_Switch_Keyboard:SK6812MINI_and_cherry (layer F.Cu) (tedit 5F75D850)
  (fp_text reference SW1 (at 0 3 -180 unlocked) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value SW_PUSH-MX_W_LED (at -0.3 8.2 -180) (layer F.Fab) hide)
  (fp_text user SW_PUSH (at -4.8 8.3 -180) (layer F.Fab) hide)
  (fp_text user D? (at -5.2 6 -180) (layer B.SilkS) hide)
  (pad 2 smd rect (at -2.4 6.375) (size 1.6 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.4 4.625) (size 1.6 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.4 4.625) (size 1.6 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.4 6.375) (size 1.6 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.4 4.625) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.4 6.375) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.4 4.625) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.4 6.375) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.54 -5.08 180) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0 90) (size 4.1 4.1) (drill 4.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 5.7 -5.12 180) (size 2.3 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.81 -2.54 180) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -4.5 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 7 -2.58 180) (size 2.3 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -5.7 -5.12 180) (size 2.3 2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -2.54 -5.08 180) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 4.5 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.9 1.9) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 3.81 -2.540001 180) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.9 1.9) (drill 1.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -7 -2.58 180) (size 2.3 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
