(module LED_SMD:SK6812MINI_underglow_dev (layer F.Cu) (tedit 5F6F3B08)
  (fp_text reference D31 (at -4.94 -0.76 -180) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value LED_sk2812_SM (at -0.3 2.7 -180) (layer F.Fab) hide)
  (pad 4 smd rect (at 2.2 -0.875) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.2 0.875) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 -0.875) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.2 0.875) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.2 -0.875) (size 2 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.2 0.875) (size 2 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 0.875) (size 2 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.2 -0.875) (size 2 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
