(module SofleKeyboard-footprint:TACT_SWITCH_TVBP06 (layer F.Cu) (tedit 5B8CD44F)
  (fp_text reference RSW1 (at 0 -1.7 -180) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value SW_RST (at 0 2 -180) (layer F.Fab) hide)
  (fp_text user RESET (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user RESET (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.25 0) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.25 0) (size 2 2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
