(module Diode_SMD:crkbd-diode (layer F.Cu) (tedit 5F6F4F87)
  (descr "Resitance 3 pas")
  (tags R)
  (autoplace_cost180 10)
  (fp_text reference D1 (at 0.5 0 -180) (layer F.Fab) hide)
  (fp_text value D (at -0.6 0 -180) (layer F.Fab) hide)
  (pad 2 smd rect (at 1.775 0) (size 1.3 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.775 0) (size 1.3 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.775 0) (size 1.3 0.95) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.775 0) (size 1.3 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Diodes_SMD.3dshapes/SMB_Handsoldering.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.22 0.15 0.15))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
