(module SofleKeyboard-footprint:OLED_4Pin (layer F.Cu) (tedit 59FC8837)
  (descr "Connecteur 6 pins")
  (tags "CONN DEV")
  (fp_text reference J3 (at -1.915 1.93 90) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value OLED (at 3.81 1.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
